# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Binnenschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Deck* |
| **Tätigkeit:** | *Arbeiten auf RoRo-Schiffen* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Einweisende einsetzen und optisch kenntlich einkleiden (Warnschutzkleidung). |  |
| 2 | Einheitliches Nothaltsignal für alle auf dem Fahrzeugdeck in Bewegung befindlichen Fahrzeuge vereinbaren und durchsetzen. |  |
| 3 | Geeignete PSA bereitstellen und für deren Benutzung sorgen, **siehe PSA-Matrix** |  |
| 4 | Für die Aufgabe nur qualifiziertes Personal einsetzen. |  |
| 5 | Ölige Verschmutzungen und Flüssigkeiten sofort aufnehmen. |  |
| 6 | Für Absturzsicherung sorgen. |  |
| 7 | Technische Lüftung mit ausreichender Luftwechselrate betreiben. |  |
| 8 | Ganzkörperbedeckende Kleidung tragen. |  |
| 9 | Kommunikation sicherstellen – z.B. Headsets mit Gehörschutzfunktion. |  |
| 10 | Geeignete Arbeitskleidung bereitstellen. |  |
| 11 | Für ausreichende Beleuchtung sorgen. |  |
| 12 | Für möglichst abwechslungsreiche Arbeitshaltungen sorgen. |  |
| 13 | Schwere Lasten gemeinsam tragen, siehe Gefährdungsbeurteilung „Heben und Tragen“. |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |