# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Binnenschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Allgemeiner Schiffsbetrieb* |
| **Tätigkeit:** | *Arbeiten mit Handmaschinen* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Enganliegende Arbeitskleidung tragen |  |
| 2 | Langes Kopf- und Barthaar schützen, z. B. zusammenbinden oder Haarnetz tragen |  |
| 3 | Bei Arbeiten an rotierenden Teilen keine Handschuhe tragen |  |
| 4 | Entgraten der Werkstücke |  |
| 5 | Geeignete PSA zur Verfügung stellen und für deren Benutzung sorgen, **siehe PSA-Matrix** |  |
| 6 | Hilfsmittel wie Handbesen benutzen |  |
| 7 | Maschinenteile, Werkzeuge und -stücke sofort nach Gebrauch seefest laschen und verstauen |  |
| 8 | Betriebsanweisungen für Arbeitsmittel bzw. einzelne Maschinen bereitstellen und für deren Einhaltung sorgen |  |
| 9 | Nur ausreichend qualifiziertes und unterwiesenes Personal einsetzen |  |
| 10 | Für Ordnung und Sauberkeit sorgen |  |
| 11 | Stolperstellen vermeiden. Sollten sie unvermeidbar sein, Stolperstellen deutlich kennzeichnen, z. B. durch gelb / schwarze Streifen |  |
| 12 | Nur geprüfte elektrische Arbeitsmittel verwenden |  |
| 13 | Vor der Benutzung von elektrischen Arbeitsmitteln eine Sichtkontrolle auf augenscheinliche Mängel durchführen |  |
| 14 | Schadhafte elektrische Arbeitsmittel der weiteren Benutzung entziehen |  |
| 15 | Berührungen vermeiden und Schweißzangen oder andere geeignete Hilfsmittel verwenden |  |
| 16 | Brennbare Materialien außer Reichweite von fliegenden Funken bringen |  |
| 17 |  |  |