# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Binnenschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Allgemeiner Schiffsbetrieb* |
| **Tätigkeit:** | *Arbeiten mit Leitern* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arbeitsumgebung der Leiter durch Absperrung als Gefahrenbereich kennzeichnen und Besatzungsmitglieder durch Hinweisschilder auf besonderen Gefahrenbereich aufmerksam machen |  |
| 2 | Im Gefahrenbereich um die Leiter Türen und Schotten sichern oder das Öffnen der Türen/Schotten für den Zeitraum der Arbeiten beschränken  |  |
| 3 | Werkzeuge und andere Gegenstände gegen Herabfallen sichern, z.B. in einem Werkzeuggürtel |  |
| 4 | Nur sichere und geeignete Leitern zur Verfügung stellen |  |
| 5 | Sicht- und Funktionskontrolle aller relevanten Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeiten durchführen, z.B. Leiter, PSA gegen Absturz |  |
| 6 | Für die Einhaltung der Betriebsanweisung für den Umgang mit Leitern sorgen und diese den Besatzungsmitgliedern an geeigneter Stelle zur Verfügung stellen  |  |
| 7 | Regelmäßige Unterweisung zum sicheren Umgang mit Leitern durchführen |  |
| 8 | Leitern nicht bei Umgebungs- und Witterungsbedingungen verwenden, die eine zusätzliche Gefährdung bedeuten |  |
| 9 | Geeignete PSA zur Verfügung stellen und für deren Benutzung sorgen, **siehe PSA-Matrix** |  |
| 10 | Dafür sorgen, dass ausreichend geeignete Anschlagmöglichkeiten für PSA gegen Absturz vorhanden sind und sich in einem sicheren Zustand befinden |  |
| 11 | Sicherstellen, dass nur ausgewiesene Anschlagpunkte für PSA gegen Absturz benutzt werden |  |
| 12 | Nur qualifiziertes und unterwiesenes Personal einsetzen |  |
| 13 | Leitern nur für kurzzeitige Arbeiten (max. 2 Stunden) einsetzen |  |
| 14 | Defekte Leitern sofort der Benutzung sicher entziehen |  |
| 15 | Zusätzliche Absturzgefahren an Absturzkanten minimieren, z.B. durch Netze, Absperrungen, Einsatz von Sicherungsposten |  |
| 16 | Auf Leitern an Deck keine Gegenstände mit größerer Windangriffsfläche mitführen |  |
| 17 | Leitern entsprechend festgelegter Intervalle durch geeignetes und qualifiziertes Personal auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen lassen |  |
| 18 | Leitern nur einsetzen, wenn keine sichereren Arbeitsmittel eingesetzt werden können, z.B. geeignete Stellagen, Arbeitskörbe oder Gerüste |  |
| 19 | Leiterart nach Arbeitshöhe, Arbeitsaufgabe und Bodenbeschaffenheit auswählen. Einsatzbestimmung des Herstellers beachten |  |
| 20 | Auf Leitern keine Arbeiten mit Stoffen oder Geräten durchführen, von denen zusätzliche Gefahren ausgehen, z. B. Gefahrstoffe oder heiße Flüssigkeiten oder Geräte, die einen hohen Kraftaufwand erfordern |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |