# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Binnenschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Allgemeiner Schiffsbetrieb* |
| **Tätigkeit:** | *Arbeiten unter Absturzgefahr* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Leitern und Stellagen gegen Wegrutschen sichern |  |
| 2 | Werkzeuge und andere Gegenstände sicher verstauen, z.B. in einem Werkzeuggürtel |  |
| 3 | Bei Absturzhöhen ab einem Meter sind Maßnahmen zum Schutz gegen Absturz erforderlich |  |
| 4 | Technische Absturzsicherungen verwenden, z.B. Schutzgeländer, Gerüste |  |
| 5 | Geeignete PSA zur Verfügung stellen und für deren Benutzung sorgen, **siehe PSA-Matrix** |  |
| 6 | Nur ausreichend qualifiziertes und unterwiesenes Personal einsetzen |  |
| 7 | Nur höhentaugliche Personen beauftragen |  |
| 8 | Dafür sorgen, dass ausreichend geeignete Anschlagmöglichkeiten für PSA gegen Absturz vorhanden sind und sich in einem sicheren Zustand befinden |  |
| 9 | Vor Beginn der Arbeiten für eine Sicht- und Funktionskontrolle aller relevanten Arbeitsmittel sorgen, z.B. Leitern, Stellagen |  |
| 10 | Gefährdungen durch Umgebungsbedingungen ausschließen, z.B. bei Arbeiten in der Nähe von Radar, Typhon oder Schornstein entsprechende Warnhinweise anbringen. Soweit möglich die jeweilige Anlage ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern |  |
| 11 | Einschränkung der Expositionszeiten, z.B. durch Personal-Rotation |  |
| 12 | Sicherstellen, dass eine ausreichende und blendfreie Beleuchtung vorhanden ist |  |
| 13 | Bei ungünstiger Sonneneinstrahlung für die Benutzung von Schirmmützen und/oder geeigneten Sonnenbrillen als Blendschutz sorgen |  |
| 14 | Regelmäßige praktische Unterweisung von sicheren Arbeitsverfahren unter Absturzgefahr durchführen |  |
| 15 | Sicherstellen, dass nur ausgewiesene Anschlagpunkte für PSA gegen Absturz benutzt werden |  |
| 16 | Hochgelegene Arbeiten nur bei ruhigem und trockenem Wetter und ruhigem Wasser durchführen |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |