# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Binnenschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Deck* |
| **Tätigkeit:** | *Reinigung von Laderäumen* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nur ausreichend qualifiziertes und unterwiesenes Personal einsetzen |  |
| 2 | Erforderliche PSA bereitstellen und für deren Benutzung sorgen,  **siehe PSA-Matrix** |  |
| 3 | Gegenstände und Arbeitsmittel nur in den Laderaum herablassen bzw. heraufholen, wenn diese ausreichend gesichert sind |  |
| 4 | Sicherstellen, dass sich keine Personen unter schwebenden Lasten aufhalten |  |
| 5 | Einstiegslukendeckel durch Feststelleinrichtungen gegen unbeabsichtigtes Zuschlagen sichern |  |
| 6 | Immer nur eine Person zurzeit auf der Leiter |  |
| 7 | Bei Arbeiten mit Absturzgefahr geeignete Schutzmaßnahmen gegen Absturz treffen:   * geeignete technische Maßnahmen, z.B. mobile Geländer aufstellen oder Arbeitsbühnen verwenden * bei Benutzung von PSA gegen Absturz ausschließlich die festgelegten Anschlagpunkte für PSA gegen Absturz verwenden |  |
| 8 | * Nur geeignete elektrische Betriebsmittel einsetzen * Steckverbindungen oder Bedienelemente nur in geschützten Bereichen verwenden * Elektrische Einrichtungen gegen Eindringen von Wasser oder Waschlösungen schützen oder stromlos machen * Nur Geräte mit Schutzkleinspannung verwenden |  |
| 9 | Geeignete Reinigungsverfahren anwenden |  |
| 10 | In einer Betriebsanweisung festlegen, wie Laderäume sicher gereinigt werden können, indem z. B. folgende Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden:   * Messung der Atmosphäre im Laderaum (Freimessen) * Belüftung des Laderaums * An- und Abmeldeverfahren * Funktionierende Kommunikation mit allen Beteiligten * Einsatz von mindestens einem Sicherungsposten außerhalb des Laderaums |  |
| 11 | Sicherstellen, dass Laderäume nur auf Anweisung der Schiffsführung betreten werden |  |
| 12 | Für geeignete, ausreichende und blendfreie Beleuchtung sorgen |  |
| 13 | Geeignete Hebezeuge verwenden |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |