# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Seeschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Allgemeiner Schiffsbetrieb* |
| **Tätigkeit:** | *Arbeiten in der Höhe* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bootsmannstuhl gegen Pendelbewegung sichern, z.B. durch Beiholer |  |
| 2 | Positionierung des Bootsmannstuhles nur manuell durch geeignete Person |  |
| 3 | Leitern und Stellagen gegen Wegrutschen sichern |  |
| 4 | Werkzeuge und andere Gegenstände sicher verstauen, z.B. in einem Werkzeuggürtel |  |
| 5 | Bei Absturzhöhen ab 1 Meter sind Maßnahmen zum Schutz gegen Absturz erforderlich |  |
| 6 | Technische Absturzsicherungen verwenden, z.B. Schutzgeländer, Gerüste |  |
| 7 | Geeignete PSA zur Verfügung stellen und für deren Benutzung sorgen, **siehe PSA-Matrix** |  |
| 8 | Nur ausreichend qualifiziertes und unterwiesenes Personal einsetzen |  |
| 9 | Nur höhentaugliche Personen beauftragen |  |
| 10 | Dafür sorgen, dass ausreichend geeignete Anschlagmöglichkeiten für PSA gegen Absturz vorhanden sind und sich in einem sicheren Zustand befinden |  |
| 11 | Vor Beginn der Arbeiten: Sicht- und Funktionskontrolle aller relevanten Arbeitsmittel, z.B. Bootsmannstuhl, Leitern |  |
| 12 | Gefährdungen durch Umgebungsbedingungen ausschließen, z.B. bei Arbeiten in der Nähe von Radar, Typhon oder Schornstein entsprechende Warnhinweise anbringen. Soweit möglich die jeweilige Anlage ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern (Log-out Tag-out Verfahren) |  |
| 13 | Für die Rettung abgestürzter Personen die Rettungsausrüstung und das Personal zum Abbergen bereithalten |  |
| 14 | * Für das Tragen von UV-Strahlung schützender Kleidung sorgen, z.B. Kopfbedeckung, langärmlige Arbeitskleidung, Nackenschutz * Geeignetes Sonnenschutzmittel zur Verfügung stellen und für deren Benutzung sorgen |  |
| 15 | Einschränkung der Expositionszeiten, z.B. durch Personal-Rotation |  |
| 16 | Sicherstellen, dass eine ausreichende und blendfreie Beleuchtung vorhanden ist |  |
| 17 | Sonnenbrille als Blendschutz tragen |  |
| 18 | Regelmäßige praktische Trainings von sicheren Arbeitsverfahren in der Höhe durchführen |  |
| 19 | Sicherstellen, dass nur ausgewiesene Anschlagpunkte für PSA gegen Absturz benutzt werden |  |
| 20 | Hochgelegene Arbeiten nur bei ruhigem und trockenem Wetter durchführen |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |