# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Seeschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Deck / Maschine* |
| **Tätigkeit:** | *Arbeiten in Werkstätten* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Enganliegende Arbeitskleidung tragen |  |
| 2 | Zopf oder Haarnetz tragen |  |
| 3 | An rotierenden Maschinenteilen keine Handschuhe tragen |  |
| 4 | Entgraten der Werkstücke |  |
| 5 | Geeignete PSA zur Verfügung stellen und für deren Benutzung sorgen, **siehe PSA-Matrix** |  |
| 6 | Hilfsmittel wie Spänehaken benutzen |  |
| 7 | Ggf. Feststellbremse anziehen |  |
| 8 | Laschen |  |
| 9 | Transport- und mobile Arbeitsmittel bei größeren Schiffsbewegungen nicht benutzen |  |
| 10 | Auf freie Sicht achten |  |
| 11 | Betriebsanweisungen für Arbeitsmittel bzw. einzelne Maschinen bereitstellen und für deren Einhaltung sorgen |  |
| 12 | Unterwiesenes, qualifiziertes Personal einsetzen |  |
| 13 | Für Ordnung und Sauberkeit sorgen |  |
| 14 | Stolperstellen vermeiden z. B. bei Kabeln und Gegenständen |  |
| 15 | Nur geprüfte elektrische Arbeitsmittel verwenden |  |
| 16 | Vor Benutzung von elektrischen Arbeitsmitteln: Sichtkontrolle auf augenscheinliche Mängel |  |
| 17 | Schadhafte elektrische Betriebsmittel der weiteren Benutzung entziehen |  |
| 18 | Verunreinigte Arbeitskleidung wechseln |  |
| 19 | Verbot der Nahrungsaufnahme oder des Rauchens bei Umgang mit Gefahrstoffen |  |
| 20 | Auf hygienischen Umgang mit Gefahrstoffen achten |  |
| 21 | Hautschutzplan beachten und für deren Einhaltung sorgen |  |
| 22 | Vor Pausen und nach Arbeitsende die Hände gründlich reinigen |  |
| 23 | Nur geeignete Reinigungsverfahren anwenden und Gefahrstoffe vollständig aufnehmen |  |
| 24 | Dafür sorgen, dass Gefahrstoffe nicht unbeabsichtigt verteilt werden |  |
| 25 | Abfälle in geeigneten Behältnissen lagern |  |
| 26 | Abfälle, die zur Selbstentzündung neigen, luftdicht verschlossen lagern z.B. ölige Putzlappen |  |
| 27 | Auf freie Luftzirkulation bei der Aufbewahrung von Gasflaschen sorgen |  |
| 28 | Brennbare Flüssigkeiten nur in bruchsicheren Behältnissen aufbewahren |  |
| 29 | Berührungen vermeiden und Schweißzangen oder andere geeignete Hilfsmittel verwenden |  |
| 30 | Für ausreichende, blendfreie Beleuchtung sorgen |  |
| 31 | Hilfsmittel wie Kran, Laufkatze oder Trolley benutzen |  |
| 32 | Schwere Lasten gemeinsam tragen |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |