# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Seeschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Deck / Maschine* |
| **Tätigkeit:** | *Arbeiten an hydraulischen Anlagen* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nur ausreichend qualifiziertes und unterwiesenes Personal einsetzen |  |
| 2 | Erforderliche PSA bereitstellen und für deren Benutzung sorgen,siehe PSA-Matrix |  |
| 3 | Durch regelmäßige Prüfungen durch eine befähigte Person sicherstellen, dass der betriebssichere Zustand von Anlagen und Werkzeugen erhalten bleibt |  |
| 4 | Vor der Inbetriebnahme von hydraulischen Anlagen oder Werkzeugen eine Sicht- und Funktionskontrolle durchführen |  |
| 5 | Hydraulik(schlauch)leitungen, die in unmittelbarer Nähe von Verkehrswegen oder festen Arbeitsplätzen verlaufen, mit Abschirmungen oder Ausreißsicherungen sichern |  |
| 6 | Leckagen sofort beseitigen und Verschmutzungen mit geeigneten Mitteln aufgenommen werden |  |
| 7 | Geeignete Transportmittel bereitstellen und für deren Verwendung sorgen |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |