# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Seeschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Maschine* |
| **Tätigkeit:** | *Kolben ziehen* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nur qualifiziertes und unterwiesenes Personal einsetzen |  |
| 2 | Geeignete PSA bereitstellen und für deren Benutzung sorgen, siehe PSA-Matrix |  |
| 3 | Sicherstellen, dass durch eine sichere Trennung der Maschine von der Energieversorgung kein unkontrollierter Anlauf möglich ist |  |
| 4 | Sicherstellen, dass eine Sicht- und Funktionskontrolle aller relevanten Maschinenteile und Parameter und Werkzeuge vor Arbeitsbeginn durchgeführt wird, z.B. Abstellen der Pumpen, Kontrolle der Temperatur, Sichtung der Hebezeuge und Anschlagmittel |  |
| 5 | Vor Beginn der Arbeiten an der Hauptmaschine die Wellenbremse festsetzen |  |
| 6 | Für ausreichend Pausen und Getränke sorgen |  |
| 7 | geeignete Maßnahmen treffen, dass die Beschäftigten z. B. bei Arbeiten mit Absturzgefahr im Trieb, gegen Absturz gesichert sind |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |