# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Seeschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Deck* |
| **Tätigkeit:** | *Los- und Festmachen* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | * Nur qualifiziertes und unterwiesenes Personal auf Manöverstationen einsetzen * Nicht im Gefahrenbereich aufhalten * Klare Organisation der Arbeit |  |
| 2 | Geeignete PSA zur Verfügung stellen und für deren Benutzung sorgen, siehe PSA-Matrix |  |
| 3 | * Sichtkontrolle von Drahttauwerk vor der Benutzung auf erkennbare Schäden, wie Fleischhaken * Bei Schäden, Drähte und Tauwerk nicht mehr benutzen |  |
| 4 | * Dafür sorgen, dass sich in Rückschlagbereichen von unter Kraft stehenden Festmacherleinen oder -drähten keine Besatzungsmitglieder aufhalten * Konstruktiv sogenannte „Safety Cages“ im Rückschlagbereich der Leinen einrichten * Dafür sorgen, dass die Wurfleine niemals anstelle eines Taklings, Kunststoff- oder Sandsacks mit Schäkeln, Schrauben oder anderen Gegenständen beschwert wird * Dafür sorgen, dass (auch automatische) Festmacherwinden überwacht werden * Dafür sorgen, dass immer nur eine Festmacherleine oder -draht auf einem Doppelpoller belegt wird * Dafür sorgen, dass eine Festmacherleine oder -draht nicht ständig auf dem Spillkopf belassen wird sondern auf Pollern belegt und gesichert wird * Festmachertaue und Wurfleinen schnell einholen und beim Loswerfen darauf achten, dass sie nicht in die Schiffsschraube gelangen können |  |
| 5 | * Manöverstationen müssen aufgeklart und sauber sein. Festmacherleinen oder -drähte müssen an den dafür vorgesehenen Orten aufgeschossen, ausgelegt oder aufgetrommelt sein. * Alle Gegenstände, die nicht unmittelbar gebraucht werden, sind zu entfernen, um Stolpergefahren zu vermeiden. |  |
| 6 | Hilfsmittel benutzen (z.B. Haken zum Einholen der Wurfleine) |  |
| 7 | * Für das Tragen von UV-Strahlung schützender Kleidung sorgen, z.B. Kopfbedeckung, langärmlige Arbeitskleidung, Nackenschutz * Geeignetes Sonnenschutzmittel zur Verfügung stellen und für dessen Benutzung sorgen |  |
| 8 | * Bei Hitze für das Tragen von Kopfbedeckungen sorgen und ausreichend zu Trinken zur Verfügung stellen * Den Witterungen entsprechende ganzkörperbedeckende Kleidung tragen |  |
| 9 | * Für ausreichend blendfreie Beleuchtung sorgen * Kopfbedeckung mit Sonnenschutzschirm tragen * Geeignete Sonnenbrille tragen |  |
| 10 | Arbeiten, die einen erhöhten Kraftaufwand erfordern, wie z. B. Stauen, Festmacherleinen (Tauwerk/Drähte) auslegen und Auf- bzw. Abtrommeln, möglichst nicht alleine durchführen |  |
| 11 | Vor Beginn der Arbeiten für eine klare Kommunikation zwischen der Brücke, den Festmachern an Land und den Manöverstationen sorgen |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |