# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Seeschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Deck* |
| **Tätigkeit:** | *Überstieg von Schiff zu Schiff* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Für einen sicheren Überstieg sorgen und andernfalls den Vorgang verschieben oder abbrechen |  |
| 2 | Geeignete PSA bereitstellen und für deren Benutzung sorgen, siehe PSA-Matrix |  |
| 3 | Geeignete, intakte und ausreichend gesicherte Gangways, Laufstege oder Lotsenleitern |  |
| 4 | Einwandfreien und sicheren Zugang sicherstellen |  |
| 5 | Für ausreichende und blendfreie Beleuchtung an Deck sowie im betreffenden Außenbordbereich sorgen |  |
| 6 | Dafür sorgen, dass bei Freigabe des Zugangs zum Schiff ein geeignetes Notfall- und Rettungskonzept vorliegt |  |
| 7 | Lotsenleitern, Gangways, Laufstege u. ä. auf augenscheinliche Mängel kontrollieren |  |
| 8 | An- und Vonbordgehen von Personen durch Besatzungsmitglieder beaufsichtigen |  |
| 9 | Dafür sorgen, dass beim Überstieg keine Gepäckstücke oder andere Gegenstände getragen werden; diese gesondert übergeben |  |
| 10 | Sicherstellen, dass ein Rettungsring mit selbstzündendem Licht und Wurfleine bereitlegen |  |
| 11 | Vor Beginn der Arbeiten die Freigabe eines verantwortlichen Offiziers einholen |  |
| 12 | Sicherstellen, dass stets eine funktionierende und eindeutige Kommunikation zwischen allen Beteiligten gewährleistet ist |  |
| 13 | Sicherstellen, dass am kleineren Schiff Fender ausgebracht sind |  |
| 14 | Dafür sorgen, dass sich auf der Lotsenleiter immer nur eine Person befindet |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |