# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Seeschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Deck / Maschine* |
| **Tätigkeit:** | *Umgang mit Druckgasflaschen* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nur ausreichend qualifiziertes und unterwiesenes Personal einsetzen |  |
| 2 | Geeignete PSA bereitstellen und für deren Benutzung sorgen,siehe PSA-Matrix |  |
| 3 | Druckgasflaschen jederzeit gegen Wegrollen oder Umfallen sichern |  |
| 4 | Vor der Verwendung von Druckgasflaschen eine Sicht- und Funktionskontrolle der relevanten Teile durchführen, z. B. von Druckminderer, Gewinde, Dichtungen und Schläuchen |  |
| 5 | Druckgasflaschen nur in den dafür vorgesehenen Lagerstätten lagern |  |
| 6 | Lagerräume für Druckgasflaschen ausreichend belüften |  |
| 7 | Lagerräume von Druckgasflaschen vor dem Betreten freimessen |  |
| 8 | Geeignete Hilfsmittel zum Transport von Druckgasflaschen verwenden |  |
| 9 | Druckgasflaschen bei Nichtgebrauch schließen |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |