# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Seeschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Deck / Maschine* |
| **Tätigkeit:** | *Umgang mit Gefahrstoffen* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Geeignete PSA bereitstellen und für deren Benutzung sorgen, siehe PSA-Matrix |  |
| 2 | verschüttete Gefahrstoffe nach Anweisung aufnehmen und möglichst umgehend entsorgen |  |
| 3 | große Behälter und Fässer über Leckwannen lagern |  |
| 4 | Nur qualifiziertes und unterwiesenes Personal einsetzen |  |
| 5 | Besatzungsmitglieder vor der Verwendung von Gefahrstoffen unterweisen |  |
| 6 | Bereitstellen von Augenspülflaschen in der Nähe der Arbeitsbereiche |  |
| 7 | Ausreichende Belüftung der Lagerräume und Arbeitsplätze sicherstellen |  |
| 8 | Geeigneten Atemschutz festlegen und für dessen Benutzung sorgen |  |
| 9 | Für die Benutzung ganzkörperbedeckender Kleidung sorgen |  |
| 10 | Bereitstellen von geeigneten Hautschutz- und Reinigungsmitteln sowie Hautpflege entsprechend Hautschutzplan |  |
| 11 | Ausgabe von Gefahrstoffen nur in benötigten Mengen |  |
| 12 | Zündquellen ausschalten, z.B. nicht rauchen, explosionsgeschützte Geräte einsetzen, Verbot von Heißarbeiten |  |
| 13 | Dafür sorgen, dass Gefahrstoffbehältnisse vorschriftsmäßig gekennzeichnet sind |  |
| 14 | Gefahrstoffen nur in dafür vorgesehenen Betriebsräumen lagern |  |
| 15 | Gefahrstoffe nur in verschlossenen Originalgebinden lagern |  |
| 16 | Behältnisse gegen Umkippen und Herabfallen sichern |  |
| 17 | Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten (Sicherheitsdatenblatt und Betriebsanweisung) |  |
| 18 |  |  |