# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Seeschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Allgemeiner Schiffsbetrieb* |
| **Tätigkeit:** | *Wartung von raumlufttechnischen Anlagen* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klimaanlage von Energiezufuhr trennen und gegen Wiedereinschalten sichern |  |
| 2 | Hinweisschilder deutlich sichtbar anbringen |  |
| 3 | Ventilatoren gegen ungewollte Drehung während der Reinigungsarbeiten sichern (z.B. mit einem Holzkeil) |  |
| 4 | Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt halten |  |
| 5 | Geeignete PSA zur Verfügung stellen und für deren Benutzung sorgen, **siehe PSA-Matrix** |  |
| 6 | Körperbedeckende Kleidung tragen |  |
| 7 | Nur ausreichend qualifiziertes, unterwiesenes Personal einsetzen |  |
| 8 | Freisetzung von Stäuben beim Ausbau der Filtermatten vermeiden, z.B. durch Anfeuchten der Filtermatten |  |
| 9 | Geeignete Arbeitskleidung verwenden wie Einwegoverall, Schürze, Gummistiefel |  |
| 10 | Stäube durch den Einsatz von geeigneten Industriestaubsaugern entfernen |  |
| 11 | Hautschutzplan einhalten |  |
| 12 | Vor Pausen und nach der Arbeit an RLT Anlagen: Kleidung wechseln und Hände waschen |  |
| 13 | Arbeitskleidung nach Verunreinigung direkt waschen oder Einmalschutzkleidung in verschließbaren Abfallbehältnissen entsorgen |  |
| 14 | Biologische Abfälle aus Staubsaugern und verschmutzte Luftfilter in verschließbaren Abfallbehältnissen entsorgen |  |
| 15 | Filter zügig wechseln und den Zeitraum des atemwegssensibilisierenden Stoffes möglichst gering halten |  |
| 16 | * Für geeignete Be- und Entlüftungsmaßnahmen sorgen * gegenüber den übrigen Arbeitsbereichen einen leichten Unterdruck erzeugen * Luftbewegungen angrenzender Bereiche vermeiden |  |
| 17 | Dafür sorgen, dass sich nur die benötigten Personen im Arbeitsbereich aufhalten |  |
| 18 | Einwegausrüstungen benutzen, z.B. Einwegtücher, Einmalschutzkleidung & -ausrüstung, Spatel und Gefäße |  |
| 19 | Dafür sorgen, dass die Vorgaben in Betriebsanweisungen zur sachgerechten Reinigung der Arbeitsbereiche und der Arbeitsmittel mit konkreter Nennung der Reinigungsmittel und der nicht Staub aufwirbelnden Reinigungsverfahren eingehalten werden |  |
| 20 | Angrenzende Lüfter für die Dauer der Arbeiten ausschalten |  |
| 21 | Für ausreichende, blendfreie Beleuchtung sorgen |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |