# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Binnenschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Allgemeiner Schiffsbetrieb* |
| **Tätigkeit:** | *Arbeiten mit druckluftbetriebenen Werkzeugen* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sicherstellen, dass nur ausreichend qualifiziertes und unterwiesenes Personal eingesetzt wird |  |
| 2 | Geeignete PSA zur Verfügung stellen und für deren Benutzung sorgen, **siehe** **PSA-Matrix** |  |
| 3 | Durch regelmäßige Prüfungen durch eine dafür befähigte Person sicherstellen, dass der betriebssichere Zustand der Arbeitsmittel erhalten bleibt |  |
| 4 | Sicherstellen, dass alle erforderlichen Arbeitsmittel vor der Benutzung einer Sichtkontrolle auf augenscheinliche Mängel unterzogen werden, z. B. Schläuche, Verbindungsstücke – defekte Schläuche oder Komponenten austauschen und nur in einwandfreiem Zustand verwenden |  |
| 5 | Darauf achten, dass Schläuche im Arbeitsbereich keine Stolperstellen bilden. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |