# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Binnenschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Allgemeiner Schiffsbetrieb* |
| **Tätigkeit:** | *Arbeiten mit Handwerkzeugen* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Entgraten der Werkstücke |  |
| 2 | Geeignete PSA zur Verfügung stellen und für deren Benutzung sorgen, **siehe PSA-Matrix** |  |
| 3 | Werkstücke gegen ungewollte Bewegung durch Einspannen oder Befestigen sichern |  |
| 4 | Nur ausreichend qualifiziertes und unterwiesenes Personal einsetzen |  |
| 5 | Für Ordnung und Sauberkeit sorgen |  |
| 6 | Stolperstellen vermeiden. Sollten sie unvermeidbar sein, Stolperstellen deutlich kennzeichnen, z. B. durch gelb / schwarze Streifen |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |