# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Binnenschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Deck* |
| **Tätigkeit:** | *Los- und Festmachen* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Winden mit „Not-Halt-Einrichtung“ ausrüsten |  |
| 2 | Nur qualifiziertes und unterwiesenes Personal einsetzen |  |
| 3 | Für klare Absprachen mit der Schiffsführung sorgen, Kommunikationsmittel vor Beginn der Tätigkeiten auf eine sichere Funktion überprüfen |  |
| 4 | Nicht im Gefahrenbereich aufhalten |  |
| 5 | Geeignete PSA zur Verfügung stellen und für deren Benutzung sorgen, **siehe PSA-Matrix** |  |
| 6 | Sichtkontrolle von Draht und Tauwerk vor der Benutzung auf erkennbare Schäden, wie z. B. Fleischhaken. Dafür sorgen, dass beschädigte Drähte und Tauwerk nicht mehr benutzt werden |  |
| 7 | Aufenthalt in Rückschlagbereichen von unter Kraft stehenden Festmacherleinen oder -drähten vermeiden |  |
| 8 | Dafür sorgen, dass die Wurfleine niemals anstelle eines Taklings, Kunststoff- oder Sandsacks mit Schäkeln, Schrauben oder anderen Gegenständen beschwert wird |  |
| 9 | Festmachertaue und Wurfleinen schnell einholen und beim Loswerfen darauf achten, dass sie nicht in die Schiffsschraube gelangen können |  |
| 10 | * Decksbereiche müssen aufgeklart und sauber sein, Festmacherleinen oder -drähte müssen an den dafür vorgesehenen Orten aufgeschossen, ausgelegt oder aufgetrommelt sein * Alle Gegenstände, die nicht unmittelbar gebraucht werden, sind zu entfernen, um Stolpergefahren zu vermeiden. |  |
| 11 | Hilfsmittel benutzen (z.B. Bootshaken) |  |
| 12 | * Für das Tragen von UV-Strahlung schützender Kleidung sorgen, z.B. Kopfbedeckung, langärmlige Arbeitskleidung, Nackenschutz * Geeignetes Sonnenschutzmittel zur Verfügung stellen und für dessen Benutzung sorgen |  |
| 13 | Den Witterungen entsprechende ganzkörperbedeckende Kleidung tragen, z. B. Regenkleidung |  |
| 14 | Für ausreichend blendfreie Beleuchtung sorgen |  |
| 15 | Für das Tragen geeigneter Sonnenbrillen und / oder Verschattung wie geeigneter Kopfbedeckung sorgen |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |