# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Binnenschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Allgemeiner Schiffsbetrieb* |
| **Tätigkeit:** | *Umgang mit Reinigungsmitteln* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bereitstellung geeigneter Behälter zur Aufbewahrung von Gefahrstoffen |  |
| 2 | Geeignete PSA zur Verfügung stellen und für deren Benutzung sorgen,**siehe PSA-Matrix** |  |
| 3 | Substitutionsprüfung bevor Arbeiten mit Reinigungsmitteln durchgeführt werden |  |
| 4 | Unterweisung im richtigen Umgang mit Reinigungsmitteln |  |
| 5 | Erstellung und Umsetzung eines Hautschutzplanes |  |
| 6 | Bereitstellung und Anwendung geeigneter Hautschutzmittel |  |
| 7 | Hygienemaßnahmen festlegen und für deren Umsetzung sorgen – während der Reinigungsarbeiten nicht essen und trinken.  |  |
| 8 | Für ausreichende Belüftung / Luftaustausch sorgen |  |
| 9 | Zündquellen ausschalten, z.B. Rauchverbot, explosionsgeschützte Geräte einsetzen, Verbot von Heißarbeiten |  |
| 10 | Geeignete Reinigungsverfahren umsetzen, z.B. staubarmes Reinigen |  |
| 11 | Gereinigte nasse Bereiche mit Hinweisschildern kennzeichnen |  |
| 12 | Betriebsanweisung zum Umgang mit Reinigungsmitteln erstellen, in geeigneter Weise zur Verfügung stellen und für deren Umsetzung sorgen |  |
| 13 | Reinigungsmittel nicht miteinander vermischen  |  |
| 14 | Siehe auch Gefährdungsbeurteilung „Umgang mit Gefahrstoffen“ |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |