# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Seeschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Deck / Maschine* |
| **Tätigkeit:** | *Arbeiten mit druckluftbetriebenen Werkzeugen* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nur ausreichend qualifiziertes und unterwiesenes Personal einsetzen |  |
| 2 | Geeignete PSA zur Verfügung stellen und für deren Benutzung sorgen, siehe PSA-Matrix |  |
| 3 | Durch regelmäßige Prüfungen durch eine dafür befähigte Person sicherstellen, dass der betriebssichere Zustand der Arbeitsmittel erhalten bleibt |  |
| 4 | Sicherstellen, dass alle erforderlichen Arbeitsmittel vor der Benutzung einer Sichtkontrolle auf augenscheinliche Mängel unterzogen werden, z. B. Schläuche, Verbindungsstücke |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |