# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Seeschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Deck* |
| **Tätigkeit:** | *Außenbordarbeiten* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bootsmannsstuhl und Stellagen durch Beiholer gegen Pendelbewegung sichern |  |
| 2 | Vor Beginn der Arbeiten einen sicheren Zugang zum Bootsmannsstuhl oder der Stellage herstellen und unterhalten, z.B. durch geeignete mobile Leitern |  |
| 3 | * Dafür sorgen, dass ausreichend Anschlagmöglichkeiten für PSA gegen Absturz vorhanden sind und sich in einem sicheren Zustand befinden * Sicherstellen, dass nur ausgewiesene Anschlagpunkte für PSA gegen Absturz benutzt werden |  |
| 4 | Vor Beginn der Arbeiten: Sicht- und Funktionskontrolle aller relevanten Arbeitsmittel, z. B. Stellagen, Bootsmannsstühle und Materialien |  |
| 5 | Durch regelmäßige Prüfungen sicherstellen, dass der betriebssichere Zustand der Arbeitsmittel erhalten bleibt, z.B. Stellagen, Hänge- oder Jakobsleitern und Tauwerk |  |
| 6 | Für die Benutzung von geeigneter Arbeitskleidung mit UV-Schutz sorgen, z.B. körperbedeckende Kleidung, Kopf-, Nackenschutz |  |
| 7 | Geeignete Sonnenschutzmittel zur Verfügung stellen und für deren Benutzung sorgen |  |
| 8 | * Sicherstellen, dass nur Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden, mit denen ein sicheres Arbeitsverfahren erfolgen kann * Dafür sorgen, dass in einer Betriebsanweisung festgelegt ist, wie ein sicheres Arbeitsverfahren gewährleistet ist |  |
| 9 | Sicherstellen, dass nur ausreichend qualifiziertes und unterwiesenes Personal eingesetzt wird |  |
| 10 | * Für ausreichende und blendfreie Beleuchtung sorgen * Sonnenbrille mit entsprechendem UV-Schutz verwenden |  |
| 11 | Festlegen, ob mit PSA gegen Ertrinken oder mit PSA gegen Absturz gearbeitet wird |  |
| 12 | Siehe GBU "Arbeiten bei Seegang" |  |
| 13 | Wetterschutzkleidung bereitstellen und für deren Benutzung sorgen |  |
| 14 | Geeignete PSA zur Verfügung stellen und für deren Benutzung sorgen**, siehe PSA-Matrix** |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |