# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Seeschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Maschine* |
| **Tätigkeit:** | *Gefährdung durch heiße oder unter Druck stehende Medien* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nur qualifiziertes und unterwiesenes Personal einsetzen |  |
| 2 | Geeignete PSA bereitstellen und für deren Benutzung sorgen, siehe PSA-Matrix |  |
| 3 | Schäden an Isolierungen umgehend beheben |  |
| 4 | Fehlenden Berührungsschutz umgehend ersetzen |  |
| 5 | Gefahrenstellen, die nicht ausreichend isoliert oder abgesichert werden können, gut sichtbar durch Hinweisschilder und Markierungen sichern |  |
| 6 | Durch regelmäßige Prüfungen durch eine befähigte Person sicherstellen, dass der betriebssichere Zustand erhalten bleibt |  |
| 7 | Vor Beginn von Wartungsarbeiten Zu- und Ableitungen absperren, Anlage drucklos machen und gegen Wiedereinschalten sichern |  |
| 8 | Geeignete Probenentnahmeverfahren z. B. für Thermalölproben festlegen |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |