# Arbeitsblatt: Schutzmaßnahmen

# Schutzmaßnahmen anpassen und ergänzen

| **Branche:** | *Seeschifffahrt* |
| --- | --- |
| **Arbeitsbereich:** | *Deck* |
| **Tätigkeit:** | *Herstellen einer Landverbindung* |

| **Unternehmen:** |  |
| --- | --- |
| **Schiff:** |  |
| **Stand:** |  |

| **Nr.** | **Schutzmaßnahmen** | **Umgesetzt von** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dafür sorgen, dass Gangways oder Laufstege regelmäßig geprüft werden. |  |
| 2 | Nur qualifiziertes und unterweises Personal in ausreichender Anzahl einsetzen |  |
| 3 | Geeignete PSA zur Verfügung stellen und für deren Benutzung sorgen, siehe PSA-Matrix |  |
| 4 | Dafür sorgen, dass z. B. Landgänge während eines Hebevorgangs durch Führungsseile unter Kontrolle bleiben |  |
| 5 | Sicherstellen, dass die Landverbindung während der gesamten Zeit sicher benutzt werden kann, z. B. indem die Gangway nachgeführt wird führen, Podeste rechtzeitig eingezogen werden, die Gangway bei Vereisung abgestreut wird und das Sicherheitsnetz nachgesetzt wird. |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |